Oberseminar: Fe-Pigmente Vorlage 2

4. Synthetische Fe-Pigmente (Forts.)

Herstellung von Copperas-Rot (a: Trockner, b: Drehrohrofen, c: Drehrohrofen, d: Tank, e: Eindicker, f: Filter)

Laux-Prozess: (a: Reaktor, b: Kondensor, c: Klassierung, d: Eindicker, e: Filter, f: Trockner, g: Mühle, h: Drehrohrofen)

Produktion von Fe-Gelb durch Fällungs- (A) bzw. Penniman- (B) Prozess (a: Tank, b: Reaktor, c: Keimreaktor, d: Reaktor mit Kristall-Korb, e: Filter, f: Trockner, g: Mühle)